|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă, Tehnician designer vestimentar** |
| **Modul** | **PROCESE TEHNOLOGICE PENTRU CONFECȚIONAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE , PROCESE TEHNOLOGICE DE CONFECȚIONARE** |
| **Clasa** | **a-XII-a** |

**Transcrieţi, pe foaia de lucru în spaţiul destinat rezolvării, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.**

**1**. Cusătura de acoperire cu trei fire face parte din categoria cusăturilor elastic.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 1 - A

**2**. Cusătura mecanică este îmbinarea pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 2 - A

**3**. Cusătura mecanică are o rezistenţă scăzută.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 3 - F

**4**. Cusătura triploc este o cusătura rigidă.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 4 – F

**5.** Distanța dintre două împunsături succesive se numete *pasul custurii (p).*

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 5 - A

**6**. Pasul cusăturii tighel simplu se reglează în funcție de operația tehnologică

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 6 - A

**7**. Pentru executarea cusăturilor la articolele de corsetărie se foloseşte maşina Uberdeck.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 7 - A

**8.** Reperul este o parte indivizibilă a unui produs de îmbrăcăminte.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 8 - A

**9.** Ruperea acului poate fi cauzată de montarea incorectă.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 9 - A