|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Electronică automatizări** |
| **Calificarea** | **Tehnician electronist** |
| **Modulul** | **SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ** |
| **Clasa** | **a XI-a** |

Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos scrieți pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. În schema unui SRA mărimea de comandă acţionează asupra:

a. elementului de comparaţie;

b. elementului de execuţie;

c. instalaţiei tehnologice;

d. regulatorului automat.

**Nivel de dificultate: simplu**

**Răspuns: b**

2. Semnalul unificat la regulatoarele automate pneumatice esteare valoarea:

a. 0,2…1 bari;

b. 0,5… 2,5 bari;

c. 0,7… 3,5 bari

d. 2...10 bari.

**Nivel de dificultate: simplu**

**Răspuns: d**

3. Reacţia negativă este specifică sistemelor:

a. de comandă automată;

b. de control automat;

c. de măsurare automată;

d. de reglare automată.

.

**Nivel de dificultate: simplu**

**Răspuns: d**