|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Electronică automatizări** |
| **Calificarea** | **Tehnician de telecomunicații** |
| **Modulul** | **SEMNALE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE** |
| **Clasa** | **a XI-a** |

În coloana A sunt enumerate *caracteristicile cadrelor PCM*, iar în coloana B *valorile PCM* corespunzătoare acestora. Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Caracteristicile cadrelor PCM** | **B. Valorile PCM** |
| 1. Debitul de transmisie | a. 8 b |
| 2. Durata unui cadru PCM | b. 8000 Hz |
| 3. Durata unui bit | c. 125 μs |
| 4. Durata unui interval temporal | d. 2048 Kbps |
| 5. Frecvenţa de transmisie a cadrelor PCM | e. 488 ns |
| 6. Numărul biţilor transmişi într-un interval temporal | f. 3,9 μs |
|  | g. 256 b |

**Nivel de dificultate: mediu**

**Răspuns:1-d; 2-c ; 3-e; 4-f; 5-b; 6-a.**