**Itemi duali**

|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Fabricarea produselor din lemn |
| Calificare profesională | **Tâmplar universal** |
| Denumire modul I | **Panouri placate și rame** |
| An de studiu | **Clasa a XI – a ip** |

**Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.**

1. Zimţuirea este operaţia de mărire a gradului de rugozitate a suprafeţelor în vederea furniruirii.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **a - A** |
|  |  |

**b.** Condiţionarea panourilor furniruite se face în încăperi în care temperatura aerului este de 20...22 0C.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **b – A** |

**c.** Canturile vizibile ale panourilor nu se protejează cu borduri din furnire.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **c – F** |

**d.** Bordurile din furnire au lăţimea mai mare cu 4 – 6 mm decât grosimea panoului.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **d - A** |

**e.** Firul fuzibil se aplică în zig-zag pe faţa foii de furnir.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **e – A** |

**f.** La furniruirea dublă cele două foi de furnir se aplică simultan.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **f – F** |

**g.** Pentru aplicarea bordurilor din lemn masiv pe canturile panourilor de PAL se foloseşte cel mai frecvent îmbinarea în cep şi scobitură.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **g – F** |