|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industrie textilă |
| Modul I | PROCESE TEHNOLOGICE PENTRU CONFECȚIONAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE |
| Clasa | a XII a |

1. Prelucrarea detaliilor/elementelor de produs este etapa în care detaliile/ elementele de produs \_\_(1)\_\_ se prelucrează separat şi se asamblează cu detaliile/elementele de produs \_\_(2)\_\_ ce-i aparţin.

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: (1) – principale (2) – secundare

2. Ruperea \_\_(1)\_\_ la maşina simplă de cusut are loc atunci când materialul este prea gros şi dur. Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- acului

3. Şablonarea este operaţia de aşezare şi \_\_(1)\_\_ a conturului şabloanelor pe material.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- trasare

4. Apucătorul inferior la maşina triploc este organul de lucru montat în partea \_\_(1)\_\_ sub placa acului şi are rolul de a prinde \_\_(2)\_\_ acului în vederea formării punctului de cusătură. Nivel de dificultate: mediu

Răspuns:(1)- stângă (2)- bucla

5. Transportorul maşinii triploc este de tip \_\_(1)\_\_ şi are rolul de a transporta materialul în timpul coaserii.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- diferenţial

6. Acul maşinii triploc este montat \_\_(1)\_\_ cu vârful spre muncitor.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- înclinat

7. Cuţitele la maşina de cusut Triplock au rolul de a \_\_(1)\_\_ marginile materialului înaintea coaserii.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- tăia

8 Amplitudinile mişcărilor celor două plăcuţe ale transportorului diferenţial al maşinii triploc sunt \_\_(1)\_\_ , pentru a evita \_\_(2)\_\_ excesivă a materialului.

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: (1)- diferite (2)- tensionarea

9. La maşina simplă de cusut, debitorul întinzător are rolul de a \_\_(1)\_\_ firul de la ac, după ce a fost împletit cu firul de la suveică.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- tensiona/întinde

10. Găicile sunt detalii \_\_(1)\_\_ ce se aplică la îmbrăcăminte, în scop \_\_(2)\_\_ sau estetic.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- secundar (2)- funcţional

11. Pasul cusăturii este distanţa dintre \_\_(1)\_\_ împunsături \_\_(2)\_\_ ale acului.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- două (2)- consecutive/succesive

12. Maşina Uberdec se foloseşte la confecţionarea produselor din \_\_(1)\_\_ şi realizează o cusătură elastică.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- tricot

13. Finisarea produsului este etapa procesului tehnologic în care produsul constituit prin asamblare este adus la \_\_(1)\_\_, dimensiunile şi \_\_(2)\_\_ final.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- forma (2)- aspectul

14. Cusătura tighel simplu este corectă dacă împletirea celor doua fire se realizează la \_\_(1)\_\_ grosimii celor două straturi de material.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- mijlocul/ jumătatea

15. Acul este organul de lucru al maşinii de cusut care are rolul de a transporta firul \_\_(1)\_\_ prin straturile de material şi de a forma \_\_(2)\_\_ de împletire.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: (1)- superior (2)- bucla