**Itemi cu alegere multiplă**

|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Fabricarea produselor din lemn |
| Calificare profesională | **- Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare**  **- Tehnician proiectant produse finite din lemn**  **- Tehnician în prelucrarea lemnului** |
| Denumire modul | **Structuri pentru produse finite din lemn** |
| An de studiu | **Clasa a XI - a** |

**Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos pe foaia de lucru scrieți pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect:**

**1.** Confecţionarea legăturilor inferioare de la o masă se realizează din:

1. repere din cherestea
2. repere din furnire
3. repere din PAL
4. repere din panel

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **a** |

**2.** Confecţionarea fundurilor de sertare se realizează din:

1. panouri din lemn masiv;
2. panouri din panel;
3. panouri din PAL;
4. panouri din placaj.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: |  |

**3.** Reperul de grosime mică în raport cu lungimea, executat din PAL, PFL, panel, placaj, nefurniruit şi fără borduri, este:

1. glisiera
2. montantul
3. panoul complex
4. panoul simplu

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **a** |

**4**. Verificarea grosimii cepurilor în condiţiile prelucrării în serie se face cu:

1. metrul;
2. ruleta;
3. verificatorul;
4. șublerul.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **c** |