|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| Calificare profesională | Tehnician energetician |
| Modul | Monitorizarea instalaţiilor şi echipamentelor energetice |
| Clasă | a XI-a |

**1.** Pentru a micşora temperatura statorului generator, trebuie să se micşoreze puterea electrică produsă. **A**

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: A

**2. (mediu)** Pentru a mări tensiunea la bornele generatorului sincron, trebuie să se micşoreze curentul de excitaţie. **F**

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: F

**3.** Hidrogeneratoarele prevăzute cu turbină Kaplan au de obicei turaţia nominală de 3000 rot/min. **F**

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: F

**4.** Bolţul de forfecare are rolul de a se rupe la apariţia unor forţe mai mari decât cele prevăzute în aparatul director. **A**

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: A

**5.** Apariţia unor zgomote metalice la turbină nu trebuie să îngrijoreze personalul, dacă restul parametrilor urmăriţi cu aparate de măsurare nu s-au modificat. **F**

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: F

**6.** „În stare caldă” este o stare operativă a echipamentelor retrase din exploatare. **F**

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: F

**7.** „În stare deconectat” este o stare operativă a echipamentelor retrase din exploatare. **A**

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: A