|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| Calificare profesională | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice |
| Modul | Măsurători și încercări profilactice |
| Clasă | a XI-a – învățământ profesional |

**1.** Rigiditatea dielectrică a uleiului mineral nu depinde de cantitatea de apă pe care acesta o conţine. **F**

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: F

**2.** Încercarea izolaţiei între spirele înfăşurării transformatoarelor se face aplicând bobinelor o tensiune de valoare prescrisă mai mare decât cea de serviciu. **A**

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: A

**3.** Calitatea izolaţiei se apreciază analizând rezistenţa de izolaţie obţinută ca raport între curentul absorbit şi tensiunea aplicată. **F**

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: F

**4.** Diagonala punţii Schering are conectat un indicator de nul şi două descărcătoare de protecţie care asigură că diagonala nu ajunge la tensiune înaltă. **A**

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: A