|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă** |
| **Modul** | **PROIECTAREA FIRELOR, ȚESĂTURILOR ȘI TRICOTURILOR** |
| **Clasa** | **a-XI-a** |

**1.**  Pentru o mostră de tricot glat se cunosc pasul ochiurilor A = 2,5 mm şi înălţimea ochiurilor B= 3,2 mm.

a.Scrieţi formulele de calcul pentru Do și Dv.

b.Calculați desimea pe orizontală Do (şiruri/50 mm) şi desimea pe verticală Dv (rânduri/50mm).

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns:

a.- relaţiile de calcul ale desimilor Do=  Dv= 

b.- înlocuirea datelor cunoscute în relaţiile de calcul şi efectuarea calculelor:

Do= = 20(şiruri/50 mm) Dv= =15,6(rânduri/50mm).

Se acceptă orice variantă de calcul corectă.