|  |  |
| --- | --- |
| **DOMENIUL** | MECANIC |
| **CALIFICAREA PROFESIONALĂ** | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician mecatronist, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician proiectant CAD, Tehnician construcții navale, Tehnician prelucrări la cald |
| **MODULUL** | APLICAȚII CAD |
| **ANUL DE STUDIU** | a XI a |

**1.** Analizaţi enunţurile de mai jos şi notaţi în dreptul fiecăruia litera **A,** dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera **F,** dacă apreciaţi că enunţul este fals.

**1**F. In Autocad,comanda EXTEND permite mărirea sau micşorarea dimensiunilor unui obiect respectând proporţiile iniţiale dintre elemente.

**2**A. In Autocad,comanda MIRROR permite copierea în planul XY a unui obiect, prin reflectarea acestuia în raport cu o oglindă imaginară.

**3**A. In Autocad,comanda MOVE permite deplasarea entităţilor de tip linie, polilinie 2D, cerc, arc de cerc, curbă spline precum şi entităţilor de tip text.

**4**F. În Autocad,operaţia de teşire se finalizează dacă lungimea de teşire este mai mare decât lungimea segmentelor;

**5**A În Autocad,operaţia de teşire se finalizează dacă lungimea de teşire este mai mică decât lungimea segmentelor;

Nivel de dificultate: simplu