|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul:** | Materiale de construcţii |
| **Calificarea:** | Tehnician în industria sticlei și ceramicii, Tehnician în industria materialelor de construcții |
| **Modulul:** | Tehnologia fabricării produselor ceramice brute/ Tehnologia fabricării produselor ceramice |
| **Clasa:** | a XI-a/a XII-a |

Transcrieţi, pe foaia de lucru, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.

1. Ţiglele, cărămizile, plăcile de faianţă fac parte din grupa produselor poroase.
2. Cărămizile sunt produse ceramice brute, poroase, cu textură grosieră, având dimensiunea granulelor până la 1,5 mm şi capacitatea de absorbţie a apei mai mare de 6%.
3. Plăcile de teracotă fac parte din grupa produselor de ceramică pentru construcţii şi trebuie să prezinte următoarele proprietăţi fizice: impermeabilitate, rezistenţă la încovoiere, rezistenţă la îngheţ – dezgheţ.
4. Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: Adevărat

1. Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: Adevărat

1. Nivel de dificultate: mediu

Răspuns: Fals