**ITEMI DE COMPLETARE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Electronică automatizări** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician electronist, Tehnician operator telematica, Tehnician operator tehnica de calcul, Tehnician in automatizari, Tehnician operator roboti industriali, Tehnician de telecomunicatii**  **Electronist aparate și echipamente** |
| **Modul** | **CIRCUITE ELECTRONICE DIGITALE** |
| **Clasa** | **a XI-a** |

1. Circuitul basculant bistabil de tip \_\_\_\_(1)\_\_\_\_ realizează funcţia de întârziere cu un tact a datelor de la intrare.

Nivelul de dificultate: simplu

Răspuns:

1. **– D**
2. La un numărător electronic \_\_\_\_(1)\_\_\_\_ impulsurile ce urmează a fi numărate se aplică simultan pe toate intrările bistabililor numărătorului.

Nivelul de dificultate: simplu

Răspuns:

**1 –** **sincron**