**ITEMI PERECHE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă, Tehnician designer vestimentar** |
| **Modul** | **OPERATII TEHNOLOGICE DIN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE** |
| **Clasa** | **a-X-a** |

**1.În coloana A sunt indicate defecte posibile ale mașinii de cusut, iar în coloana B cauze ale acestora. Scrieţi, pe foaia de răspuns, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Coloana A**  **(defecte la maşina de cusut)** | **Coloana B**  **(cauze care provoacă defectele)** |
| 1. încreţirea materialului | a. acul este subţire şi materialul gros |
| 2. înşirarea cusăturii pe faţă | b. acul are vârful uzat sau rupt |
| 3. perforarea materialului de către ac | c. ambele fire sunt supratensionate |
| 4. ruperea acului | d. firul superior este prea tensionat |
|  | e. viteza de lucru este prea mică |

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns**: 1.** 1-c, 2-d, 3-b, 4-a

**2. În coloana A sunt enumerate organele de lucru ale maşinii de cusut triploc, iar în coloana B, mişcările pe care acestea le execută. Scrieţi pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Organe de lucru** | **B. Rolul organelor de lucru** |
| 1. ac | a. conduce firul prin bucla formată de apucătorul inferior |
| 2. apucător inferior | b. deplasează materialul în timpul coaserii |
| 3. apucător superior | c.pătrunde prin straturile de material şi formează o buclă |
| 4. cuţite | d. prinde bucla acului |
| 5. transportor | e. taie marginile materialului înaintea coaserii |
|  | f. taie marginile materialului după coasere |

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: **2.** 1 – c, 2 –d, 3 – a, 4 – e, 5 - b.

**3.În coloana A sunt enumerate etape ale procesului de producţie din confecţii, iar în coloana B operaţiile tehnologice corespunzătoare acestora. Scrieţi pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Etape ale procesului de producţie din confecţii** | **B. Operaţii tehnologice** |
| 1.Confecţionarea | a. Asamblarea reperelor |
| 2.Croirea | b. Coaserea nasturilor |
| 3.Finisarea produselor | c. Decuparea detaliilor |
| 4.Înmagazinarea şi recepţia materialelor textile | d. Depozitarea materialelor |
| 5.Pregătirea pentru croire | e. Depozitarea produselor finite |
|  | f. Şablonarea |

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns **3:**. 1 – a ; 2 – c; 3 – b; 4 – d; 5 – f

**4. În coloana A sunt enumerate tipuri de mașini, iar în coloana B cusăturile realizate. Scrieţi, pe foaia de răspuns, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B**.

|  |  |
| --- | --- |
| **A-Tipuri de mașini** | **B-Cusătura realizată** |
| 1 maşina de cusut cu două ace. | a. de acoperire |
| 2. maşina simplă de cusut | b. tighel simplu |
| 3. maşina triploc | c. tighel dublu |
| 4.mașina Uberdec | d. tighel zigzag |
|  | e. surfilare |

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns **4**. 1-c, 2-b, 3-e,. 4-a.

**5. În coloana A sunt enumerate dereglări şi defecţiuni care apar la deservirea maşinii simple de cusut, iar în coloana B cauzele care le generează. Scrieţi, pe foaia de răspuns, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.**

|  |  |
| --- | --- |
| **A-Dereglări şi defecţiuni** | **B- Cauze** |
| 1. cusătură înşirată pe față | a. acul este montat necorespunzător |
| 2. mersul greoi al mașinii | b. apucătorul are vârful uzat |
| 3. perforarea materialului | c. firul de la ac este prea tensionat |
| 4.scăpări de coasere | d masina insuficient lubrifiată |
|  | e. pasul cusăturii este des |

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns **5:** 1-c, 2-d, 3-e, 4-b