|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul:** | Materiale de construcţii |
| **Calificarea:** | Operator ceramică fină |
| **Modulul:** | Fabricarea produselor de menaj și decorative |
| **Clasa:** | a XI-a |

**Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos, scrieți pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect:**

1. Materiile prime de bază utilizate la prepararea glazurilor crude sunt :
   1. borax, feldspat, oxid de zinc, nisip
   2. calcar, caolin, feldspat, nisip
   3. dolomită, feldspat, frită, nisip
   4. dolomită, feldspat, marmură, nisip

Nivelul de dificultate: dificil

Răspunsul: b

1. Proprietatea unei glazuri de a se topi la o temperatură dată este :
2. dilatarea termică
3. fragilitatea
4. fuzibilitatea
5. vâscozitatea

Nivelul de dificultate: mediu

Răspunsul: c

1. Glazurarea prin imersie constă în:
2. aplicarea glazurii cu pensula
3. aplicarea glazurii cu ajutorul unui pulverizator
4. introducerea produsului într-o baie de glazură
5. trecerea produsului printr-o perdea de glazură

Nivelul de dificultate: ușor

Răspunsul: c