|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în industria pielăriei** |
| **Modul** | **ANALIZE DE LABORATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE** |
| **Clasa** | **a-XI-a** |

**Scrieţi pe foaia de răspuns informaţia care completează spaţiile libere, astfel încât enunţul să fie corect .**

**1.** Torsiunea firelor reprezintă numărul de............(1).................... pe unitatea de lungime.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: **(1)-răsucituri**

**2.** Pilling‑ul este un fenomen care constă în formarea pe suprafaţa ţesăturii, după un anumit timp de utilizare, a unor .................(1)............de fibre care conferă produsului un aspect neplăcut.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: **(1)-aglomerări**