**Itemi cu alegere multiplă**

|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Fabricarea produselor din lemn |
| Calificare profesională | **- Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare**  **- Tehnician proiectant produse finite din lemn**  **- Tehnician în prelucrarea lemnului**  **- Tâmplar universal**  **- Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn**  **- Operator la fabricarea cherestelei**  **- Tapițer-plăpumar-saltelar**  **- Sculptor-intarsier** |
| Denumire modul I | **Uscarea cherestelei** |
| An de studiu | **Clasa a X - a** |

**Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos pe foaia de lucru scrieți pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect:**

**1. .** Cheresteaua uscată are umiditatea cuprinsă între :

1. 8 – 12 %
2. 8– 14 %
3. 10 – 14 %
4. 12 – 14 %

.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **a** |