|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Mecanică** |
| **Calificarea profesională** | Tehnician electromecanic, Tehnician în transporturi, **Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații,** Tehnician mecatronist, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician proiectant CAD, Tehnician construcții navale, Tehnician prelucrări la cald |
| **Modul** | REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE |
| **Clasa** | a IX-a |

*Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile să fie corecte din punct de vedere ştiinţific:*

**1.** Liniile de cotă se reprezintă\_\_\_\_(1)\_\_\_\_ cu linia de contur la distanţa de minim \_\_\_\_(2)\_\_\_\_ milimetri.

**Nivel de dificultate: simplu**

Răspuns- **1 - paralele; .2 – 7**

**2.** Cotele se înscriu \_\_\_\_(1)\_\_\_\_ liniilor de cotă şi reprezintă valorile \_\_\_\_(2)\_\_\_\_.ale dimensiunilor exprimate în milimetri .

**Nivel de dificultate: simplu**

Răspuns- **1 - deasupra; 2 – numerice**