**Itemi duali**

|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Fabricarea produselor din lemn |
| Calificare profesională | **- Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare**  **- Tehnician proiectant produse finite din lemn**  **- Tehnician în prelucrarea lemnului**  **- Tâmplar universal**  **- Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn**  **- Operator la fabricarea cherestelei**  **- Tapițer-plăpumar-saltelar**  **- Sculptor-intarsier** |
| Denumire modul I | **Uscarea cherestelei** |
| An de studiu | **Clasa a X - a** |

Transcrieţi, pe foaia de lucru, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (**a, b, c, d, e**) şi notaţi în dreptul ei litera **A** dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera **F**, dacă apreciaţi că răspunsul este fals.

1. Masa volumică a lemnului depinde de structura lemnului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de dificultate: | | simplu |
| Răspuns: | **a - A** | |

**b.** Apa din atmosferă pătrunde în lemn în pereţii celulari sub formă de apă liberă.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de dificultate: | | mediu |
| Răspuns: | **b – F** | |

**c.** Capacitatea lemnului de a amplifica sunetele reprezintă viteza de propagare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de dificultate: | | mediu |
| Răspuns: | **c – F** | |

**d.** Umflarea lemnului se produce în intervalul de umiditate de 1-30%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de dificultate: | | simplu |
| Răspuns: | **d - A** | |

**e.** Umiditatea lemnului recomandată pentru construcţia instrumentelor muzicale este de 8-12% .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de dificultate: | | mediu |
| Răspuns: | **e – F** | |