|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă,Tehnician design vestimentar** |
| **Modul** | **OPERAȚII TEHNOLOGICE DIN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE** |
| **Clasa** | **a-X-a** |

**Scrieţi pe foaia de răspuns informaţia care completează spaţiile libere, astfel încât enunţul să fie corect .**

**1**.Șpănuirea este operația prin care materialul textil se așează sub formă de

....... (1)......., având ....... (2) ....... și lățimi egale.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: **(1) - straturi; (2) – lungimi**

**2**.Din punct de vedere al comportării în timpul utilizării produselor de îmbrăcăminte, cusăturile tighel sunt cusături ....... (1) ......., iar cusăturile de .......(2) ....... a marginilor sunt cusături elastice.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns:**(1) - rigide ; (2) – surfilare / acoperire (se consideră corectă orice variantă)**

**3.** Prelucrarea detaliilor este etapa în care detaliile ………(1)……… se prelucrează separat şi se asamblează cu detaliile………(2)…….. care le aparţin.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns:**(1) – principale; (2) – secundare**

**4.** Apucătorul maşinii simple de cusut are rolul de a ........(1)........bucla formată de firul de la ac şi de a o .............(2)............. cu firul de la suveică.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns:**(1) – prinde; (2)– împleti**

**5**.Tăierea şpanului se va face pe linia de……(1)………, pentru a nu se modifica dimensiunile şi………(2)……… detaliilor

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns: **(1)- trasaj;( 2)- forma**

**6** Transportorul de la mașina simplă de cusut are rolul de a transporta .......(1)....... și execută o mișcare .......(2).......formată din patru mișcări simple: înaintare- coborâre-retragere- ridicare.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns: **(1)- materialul; (2)- complexă**

**7.** Conducătorul de fir al maşinii simple de cusut are rolul de a conduce şi .......(1)....... firul superior după ce a fost împletit cu firul.......(2).......(de la suveică).

.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns: (**1)-tensiona; (2)- inferior**

**8**.Soluția apoasă a colorantului care conține și substanțe auxiliare se numește .......(1)....... de vopsire.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns **1)-flotă**

**9.**Firele sunt produse textile obţinute din ................. (1) ................., printr-o succesiune de ................. (2) .................tehnologice specifice, ce constituie procesul de filare.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: **(1) – fibre; (2) – operații**

**10**.Firele torsionate spre................. (1) ................. se notează cu litera Z, iar cele torsionate spre................. (2) ................. cu litera S.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns: **(1) – dreapta; (2) – stânga.**

**11**. Destrămarea este operaţia de desfacere.....(1)..... a ghemotoacelor de material fibros până la .....(2)..... fibrelor.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns:**1)-succesivă; (2)-individualizarea**

**12.** Agregatul bataj realizează operaţiile de.....(1)....., destrămare şi curățire.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: (**1)-amestecare**

**13.** Ţesătura se obţine prin încrucişarea ........(1)........ a firelor de ..........(2)............ cu cele de bătătură.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns:**(1)– perpendiculară; (2) – urzeală**