|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Electronică automatizări** |
| **Calificarea** | **Tehnician electronist** |
| **Modulul** | **SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ** |
| **Clasa** | **a XI-a** |

1. Dependenţa dintre mărimea de comandă şi ... (1)... se numeşte lege de ...(2)... sau algoritm de reglare.

**Nivel de dificultate: simplu**

**Răspuns:**

(1)- eroare (mărime de abatere)

(2)- reglare

2. Elementul de execuţie are rolul de a interveni în funcţionarea instalaţiei tehnologice pentru corectarea parametrilor ...(1)... conform mărimii de ...(2)..., transmise de regulatorul automat.

**Nivel de dificultate: simplu**

**Răspuns:**

(1)- reglaţi

(2)- comandă

3. În schema unui SRA, traductorul este situat pe calea ...(1)... între …(2)... și elementul de comparație.

**Nivel de dificultate: simplu**

**Răspuns:**

(1)- indirectă (de reacție)

(2)- instalația tehnologică