|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă, Tehnician designer vestimentar** |
| **Modul** | **SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE** |
| **Clasa** | **a-IX-a** |

Transcrieţi, pe foaia de lucru în spaţiul destinat rezolvării, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera **A**, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera **F**, dacă apreciaţi că enunţul este fals.

**1**.Îmbrăcămintea de protecție trebuie să fie corespunzătoare mărimii lucrătorului.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 1 - A

**2.**Trusa de prim ajutor se compune din materiale de inventar și materiale consumabile.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 2 - A

**3**.Alimentația de protecție se acordă obligatoriu și gratuit tuturor angajaților dintr-o întreprindere.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 3 - F

4**.** Sunt considerate accidente colective accidentele în care sunt implicate cel puţin 2 persoane,în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 4 - F

**5**.Bolile cronice acţionează o perioadă lungă de timp asupra organismului.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 5 – A

**6**.Înţeparea degetelor este accidentul de muncă cel mai des întâlnit la maşina simplă de cusut.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 6 - A

**7**.Accidentul de muncă provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 2 zile calendaristice.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 7 - F

**8**.Pneumoniile sunt boli profesionale datorate posturii incomode.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 8 - F

**9.**Durata instruirii la locul de muncă este de minim 8 ore.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 9 - A

10.Fişa de instruire individuală se păstrează de către angajator.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 10 – F

11.Stingătoarele se utilizează pentru începuturile de incendiu.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: 11 - A