|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă** |
| **Modul** | **PROIECTAREA FIRELOR, ȚESĂTURILOR ȘI TRICOTURILOR** |
| **Clasa** | **a-XI-a** |

**1. În coloana A sunt indicați parametrii de structură ai ţesăturii, iar în coloana B definiţiile acestor parametri. Scrieţi pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Parametrii de structură ai ţesăturii** | | **B. Definiţii** | |
| 1. | Bătătura | a. | Ansamblul firelor dispuse în sensul lăţimii ţesăturii |
| 2. | Desimea | b. | Distanţa de la o margine la alta a ţesăturii |
| 3. | Lăţimea | c. | Firul sau grupul de fire care formează marginea ţesăturii |
| 4. | Raportul legăturii | d. | Numărul de fire de urzeală sau de bătătură după care modul de legare al firelor se repetă identic |
| 5. | Urzeala | e. | Numărul de fire de urzeală sau de bătătură pe unitatea de lungime |
|  |  | f. | Sistemul de fire dispus în lungimea ţesăturii |

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns **1**.1-a, 2-e, 3-b, 4-d, 5-f.