|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă,Tehnician design vestimentar** |
| **Modul** | **PROCESE TEHNOLOGICE PENTRU CONFECŢIONAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE/ PROCESE TEHNOLOGICE DE CONFECŢIONARE** |
| **Clasa** | **a-XII-a** |

**Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi, pe foaia de răspuns, litera corespunzătoare răspunsului corect.**

1. Transportorul de la maşina triploc este:

a. diferenţial

b. format din trei repere

c. format dintr-un reper

d. multifuncțional

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: a

2. Punctele de coasere ale cusăturii mecanice ascunse se formează:

* 1. din împletirea a patru fire de aţă
  2. în exteriorul straturilor de material
  3. în interiorul straturilor de material
  4. pe cantul straturilor de material

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: c

3.Apucătorul inferior al maşinii triploc execută o mişcare:

1. complexă
2. de oscilație
3. de rotaţie
4. de translaţie

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: b

4.În figura alăturată este prezentată o cusătură:

1. de acoperire
2. de surfilare
3. lanţ simplu
4. tighel zigzag

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: b

5. Materialele de bază utilizate la confecţionarea îmbrăcămintei sunt:

a. căptuşelile

b. furniturile

c. întăriturile

d. tricoturile

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: d

6. Defectele de pe suprafaţa țesăturilor se marchează prin :

a. coasere

b. etichete

c. puncte de vopsea

d. tăierea materialului

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: b

7. Prin controlul cantitativ al țesăturilor se stabilește :

a.culoarea

b.grosimea

c.lungimea

d.rezistența

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: c

8.Secționarea este operaţia prin care se realizează:

a. așezarea materialului sub formă de straturi

b. divizarea şpanului pentru a ușura decuparea ulterioară

c. tăierea materialului după contur

d. trasarea conturului şabloanelor pe material

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: b

9. Operația de decupare se realizează cu :

a. dispozitive speciale

b. mașini de tăiat cu disc

c. maşini fixe de tăiat;

d. maşini mobile de tăiat;

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: c

10**.** Reperele principale ale unei bluze pentru femei sunt:

* 1. buzunar, față, guler, spate
  2. față, guler ,manșete, mâneci
  3. față, guler, mâneci, platcă
  4. față, guler, mâneci, spate

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: d

11. Materialele necesare realizării operaţiilor de prelucrare a reperelor produselor textile sunt:

* 1. ace de cusut
  2. aţa de cusut
  3. creta specială
  4. foarfeca

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: b

12**.** Maşina simplă de cusut funcţionează cu:

* 1. 1 fir de aţă (1 la ac)
  2. 2 fire de aţă (1 la ac şi 1 la suveică )
  3. 3 fire de aţă (1 la ac şi 2 la apucătoare)
  4. 3 fire de aţă (2 la ace şi 1 la apucător)

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: b

13. Reperele principale ale unui pantalon din denim (tip) blug sunt:

* 1. buzunarele, betelia, piciorul
  2. buzunarele, faţa, spatele
  3. buzunarele, platca, piciorul
  4. faţa, spatele, betelia

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: d

14. Organul de lucru care are rolul de a transporta firul inferior la maşina simplă de cusut este:

* 1. apucătorul inferior
  2. debitorul întinzător
  3. suveica
  4. transportorul

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: c