|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Mecanică** |
| **Calificarea profesională** | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician mecatronist, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician proiectant CAD, Tehnician construcții navale, Tehnician prelucrări la cald |
| **Modul** | APLICAȚII CAD |
| **Clasa** | a XI-a |

*Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile să fie corecte din punct de vedere ştiinţific:*

Tehnica de localizare a punctelor „de prindere” este activată sau dezactivată utilizând butonul \_\_\_\_(1)\_\_\_\_ de pe bara de stare.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns- **1 Osnap**