|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industrie textilă, Tehnician în industrie pielărie, Tehnician designer vestimentar |
| Modul I | ANALIZE DE LABORATOR ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE |
| Clasa | a XI a |

1. În coloana A sunt enumerate materialele auxiliare folosite la confecţionarea îmbrăcămintei, iar în coloana B denumirile comerciale ale acestora. Scrieţi pe foaia de lucru asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. mediu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asociere | Coloana A Materialele auxiliare folosite la confecţionarea îmbrăcămintei, | Coloana B  Denumirile comerciale |
| 1 | 1. aţa de cusut | a.suitaşul |
| 2 | 2.căptuşeli | b.vatirul |
| 3 | 3.întărituri | c. vatelina |
| 4 | 4. furnituri | d. aţa de mătase |
| 5 | 5. garnituri | e. tricotul |
|  |  | f. satinul |

Barem de corectare

1. – d, 2 – f, 3 – b, 4 – c, 5 – a.
2. În coloana A sunt enumerate caracteristici ale produselor textile, iar în coloana B definiţia acestora. Scrieţi pe foaia de lucru asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B. simplu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Caracteristici ale produselor textile | B. Definirea caracteristicilor produselor textile | C.Asociere |
| 1. desimea unei ţesături | a. capacitatea materialelor de a absorbi apa | 1- |
| 2. masa specifică | b. gradul de subţirime | 2- |
| 3. grosimea ţesăturilor şi tricoturilor | c. efortul maxim la care rezistă epruveta de ţesătură | 3- |
| 4. hidrofilia | d. masa, în grame, a unităţii de suprafaţă | 4- |
| 5. fineţea firelor | e. numărul de fire de urzeală şi de bătătură existent pe 10cm | 5- |
|  | f. distanţa, în mm, dintre planele tangente la cele două feţe ale materialului textil |  |

BAREM DE CORECTARE

1 – e; 2 – d; 3 – f; 4 – a; 5 – b.