|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă** |
| **Modul** | **PROCESE TEHNOLOGICE PENTRU OBȚINEREA PRODUSELOR TEXTILE** |
| **Clasa** | **a-XI-a** |

**Scrieţi pe foaia de răspuns informaţia care completează spaţiile libere, astfel încât enunţul să fie corect .**

**1.**Firele sunt produse textile obţinute din ................. (1) ................., printr-o succesiune de ................. (2) .................tehnologice specifice, ce constituie procesul de filare.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: **(1) – fibre; (2) – operații**

**2**.Firele torsionate spre................. (1) ................. se notează cu litera Z, iar cele torsionate spre................. (2) ................. cu litera S.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns: **(1) – dreapta; (2) – stânga.**

**3**. Destrămarea este operaţia de desfacere.....(1)..... a ghemotoacelor de material fibros până la .....(2)..... fibrelor.

Nivel de dificultate:mediu

Răspuns:**1)-succesivă; (2)-individualizarea**

**4.** Agregatul bataj realizează operaţiile de.....(1)....., destrămare şi curățire.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: (**1)-amestecare**