**Itemi de completare**

|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Fabricarea produselor din lemn |
| Calificare profesională | **Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare** |
| Denumire modul | **Tehnologia fabricării mobilei** |
| An de studiu | **Clasa a XI - a** |

**Scrieţi, pe foaia de lucru, informaţia corectă care completează spaţiile libere:**

Aparatul electric numit ..(**1**)... se utilizează la determinarea rapidă a umidităţii.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | 1 - umidometru |

Calibrarea se execută în vederea obţinerii unor piese cu suprafeţe ..(**2**)… şi ..(**3**)... pentru o furniruire corespunzătoare.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | 2 – plane; 3 - echidistante |

Operaţia de ..(**4**)..., este operaţia de rindeluire prin care se formează suprafeţe plane şi perpendiculare între ele.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | 4 - îndreptare |

Operaţia de ..(**5**)... permite obţinerea pieselor cu secţiune rotundă.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | mediu |
| Răspuns: | 5 - strunjire |

La fabricarea furnirelor se utilizează specii lemnoase ..(**6**)… şi exotice

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | 6 - indigene |

Furnirele ..(**7**)… au grosimea cuprinsă între 0,5 – 3,1 mm.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | 7 - tehnice |