|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire** | Industrie alimentară |
| **Calificarea profesională** | Operator în industria uleiului, |
| **Modul** |  |
| **Clasa** | a XI-a |

ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ

**Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect:**

**44.m** Coaja seminţelor oleaginoase are un conţinut de ulei de:

1. 0,5-1%;
2. 0,5-3%;
3. 1-1,5%;
4. 1.5-2%.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: b

**45.d** Temperatura de prăjire a amestecului oleaginos este:

* 1. 50-60 °C

1. 60-70 °C
2. 65-70 °C
   1. 70-80 °C

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: **d**

**46.m** Solventul folosit la extracţia uleiului este:

1. alcoolul etilic;
2. apa;
3. benzina;
4. miscela.

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: **c**

**47.m** La presarea materialului oleaginos ~~rezultă~~ se obține ulei brut de presă și:

* 1. brochen;
  2. miscelă;
  3. solvent;
  4. șrot;

Nivel de dificultate:simplu

Răspuns: d