**Itemi cu alegere multiplă**

|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Fabricarea produselor din lemn |
| Calificare profesională | **Tâmplar universal** |
| Denumire modul IV | **Montarea şi ambalarea produselor din lemn** |
| An de studiu | **Clasa a XI- a ip** |

**Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos pe foaia de lucru scrieți pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect:**

**1.** Reperul de grosime mică în raport cu lungimea, constituit din PAL, PFL, panel, placaj, nefurniruit şi fără borduri, poartă denumirea de:

* 1. glisieră;
  2. montant;
  3. panou complex;
  4. panou simplu.

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **d** |