**Itemi cu alegere multiplă**

|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Fabricarea produselor din lemn |
| Calificare profesională | **Tâmplar universal** |
| Denumire modul II | **Prelucrarea mecanică a elementelor din lemn masiv şi a panourilor** |
| An de studiu | **Clasa a XI - a** |

**Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos pe foaia de lucru scrieți pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect:**

**1.** La maşina de rindeluit la grosime, turaţia arborelui portcuţite este:

* 1. 3000 rot / min
  2. 3850 rot / min
  3. 5000 rot / min
  4. 5700 rot / min

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **d** |

**2.** Pentru a împiedica reculul pieselor la maşina de rindeluit la grosime MRG-8 se folosesc:

* 1. cilindrii de avans
  2. clapete articulate
  3. limitatoare de grosime
  4. role neacţionate

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **b** |

**3**.La strunjire, mişcarea de rotaţie este executată de către:

* 1. cuţitul de strunjit
  2. cuţitu şi piesă
  3. piesă şi păpuşă
  4. păpuşa mobilă

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **c** |

**4.**Verificarea grosimii cepurilor în condiţiile prelucrării în serie se face cu:

* + 1. Metrul
    2. Ruleta
    3. Verificatorul tampon
    4. Verificatorul potcoavă

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **d** |

**5.** Maşina de îndreptat foloseşte cuţite plane având grosimea cuprinsă între:

* 1. 2,0....2,5 mm
  2. 2,5....3,5 mm
  3. 3,5....4,0 mm
  4. 4,0....5,0 mm

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **b** |

**6.** Rugozitatea unei suprafeţe reprezintă:

* 1. fisurile de pe suprafaţă
  2. duritatea suprafeţei
  3. gradul de prelucrare a acesteia
  4. valoarea microneregularităţilor

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **d** |

**7.** Granulaţia hârtiei abrazive se referă la:

1. distribuţia granulelor
2. duritatea granulelor
3. mărimea granulelor
4. orientarea granulelor

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel de dificultate: | simplu |
| Răspuns: | **c** |