|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Industrie alimentară |
| Calificarea profesională | 1. **T**ehnician în industria alimentară |
| Modulul | MODUL V Tehnologii specifice în industria alimentară extractivă |
| Clasa | XII |

**Pentru fiecare din cerinţele de mai jos încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.**

**1.** Impurităţile uşoare se separă din masa de seminţe prin:

1. cernerea cu site suprapuse;
2. cernerea cu site înseriate;
3. trecerea printr-un câmp magnetic;
4. trecerea printr-un curent de aer ascendent.

**Răspuns: d**

**Nivelul de dificultate: mediu**

**2.** O instalaţie de captare a prafului la curăţirea seminţelor conţine:

* 1. cicloane şi filtre cu saci;
  2. discuri cu cuţite;
  3. site oscilante suprapuse;
  4. valţuri rotative.

**Răspuns: a**

**Nivelul de dificultate: mediu**

**3.** În urma amestecării măcinăturii cu benzina de extracţie se formează:

1. brokenul;
2. miezul;
3. miscela;
4. uleiul brut.

**Răspuns: a**

**Nivelul de dificultate: mediu**

**4.** Pentru a preveni încingerea seminţelor în timpul depozitării e absolut necesară:

1. decojirea;
2. prăjirea;
3. separarea metalelor;
4. uscarea.

**Răspuns: d**

**Nivelul de dificultate: mediu**