**ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Electronică automatizări** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician electronist** |
| **Modul** | **SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ** |
| **Clasa** | **a XI-a** |

Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos scrieți pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect:


Mărimea de intrare în elementul de execuţie se numeşte mărime de:

* 1. acţionare;
  2. comandă;
  3. execuţie;
  4. reacţie.

Nivelul de dificultate: mediu

Răspuns: b

Elementul notat cu 1 în schema bloc a sistemului de reglare automată, reprezintă:



1. elementul de execuţie ;
2. instalaţia tehnologică;
3. regulatorul automat;
4. traductorul.

Nivelul de dificultate: mediu

Răspuns: c