|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industrie textilă, Tehnician în industrie pielărie, Tehnician designer vestimentar |
| Modul I | ANALIZE DE LABORATOR ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE |
| Clasa | a XI a |

Transcrieţi, pe foaia de lucru, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 1. Ţesăturile groase au o conductibilitate termică mică. simplu | A | F |
| 1. 2.Ţesăturile din lână 100%, cu o masă specifică mică și porozitate mare sunt impermeabile. mediu | A | F |
| 1. 3. Ţesăturile de in au o porozitate mare. mediu | A | F |
| 1. 4. Reducerea efectului pilling la firele filate care au în compoziţie fibre chimice se poate obţine prin mărirea torsiunii firelor. mediu | A | F |
| 1. 5. Ţesăturile din celofibră 100% au o capacitate bună de a-şi reveni din şifonare. 2. mediu | A | F |

**BAREM DE CORECTARE**

1– A, 2 – F, 3 – F, 4 – A, 5 – F

6. Firele sunt caracterizate prin dimensiunea secţiunii transversale foarte mare în raport cu lungimea. mediu

7. Torsiunea firelor reprezintă numărul de răsucituri existente pe un metru de fir. simplu

8. Firele sunt caracterizate prin proprietăţi fizice, chimice, mecanice, care sunt transmise ţesăturii obţinute prin prelucrarea lor. mediu

9.Ţesăturile, ca urmare a modului de realizare, prezintă o bună stabilitate dimensională şi rezistenţă la purtare. simplu

10. Firele aşezate pe orizontală, respectiv pe lăţimea ţesăturii, constituie urzeala, iar firele aşezate pe verticală, respectiv pe lungimea ţesăturii, formează bătătura. simplu

**BAREM DE CORECTARE**

6**-** F , 7- A, 8- A, 9- A , 10 – F

11. Fibra naturală cu lungimea cea mai mare este cânepa. simplu

12. Lungimea fibrelor de mătase este 100 mm. mediu

13. Poliesterul este o fibră naturală vegetală. simplu

### Barem de corectare

1. A, 2- A, 3- F

14. Aţa de cusut este un material auxiliar folosit la confecţionarea produselor de îmbrăcăminte.

simplu

15. Tricoturile sunt mai elastice decât țesăturile. simplu

16. Întăriturile au rolul de a dubla toate detaliile unui produs de îmbrăcăminte. simplu

17. Materialele de bază pot lipsi din componenţa unui produs de îmbrăcăminte. simplu

### Barem de corectare

14- A

15- A

16- F

17- F