|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de pregătire profesională** | **Industrie textilă și pielărie** |
| **Calificarea profesională** | **Tehnician în industria textilă** |
| **Modul** | **PROCESE TEHNOLOGICE PENTRU OBȚINEREA PRODUSELOR TEXTILE** |
| **Clasa** | **a-XI-a** |

**Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi, pe foaia de răspuns, litera corespunzătoare răspunsului corect.**

1. Operaţia prin care firele sunt transformate în ochiuri sub acțiunea organelor producătoare de ochiuri se numește:
   1. albire
   2. bobinare
   3. repasare
   4. tricotare

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: d

1. Urzirea este operaţia de:
   1. înfăşurare a firelor cu tensiune constantă pe mai multe bobine
   2. înfăşurare a firelor cu tensiune constantă pe un suport numit sul de urzeală
   3. înfăşurare a firelor cu tensiune moale pe un suport pentru a se vopsi
   4. înfăşurare a firelor cu tensiune variabilă pe un suport numit sul de urzeală.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: b

1. Semifabricatele obţinute în ţesătorie sunt:
   1. bandă în cană, fir pe cops, semitort pe mosor, urzeală
   2. bobine cu fire, copsuri cu fire, suluri cu fire, semitort pe mosoare
   3. bobine cu fire, suluri cu urzeală, canete cu fir, suluri cu ţesătură
   4. urzeala, bătătura, firul, ţesătura crudă.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: c

1. Țesăturile cu desene complicate, realizate prin combinarea modului de legare a firelor cu efecte de culori sunt:
   1. țesăturile crude
   2. țesăturile cu efecte de culori
   3. țesăturile cu imprimeuri
   4. țesături jacard

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: d

1. Țesătură crudă este:
   1. ţesătura care nu necesită finisare
   2. ţesătura cu desene complicate
   3. ţesătura supusă operaţiei de albire
   4. ţesătura vopsită într-o singură culoare.

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: a

1. Ţesăturile scămoşate sunt ţesăturile care prezintă:
   1. aglomerări mici de fibre la suprafaţă
   2. bucle pe o parte sau pe ambele părţi
   3. nopeuri pe ambele părți
   4. strat de fibre omogen la suprafaţă

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: d

7. Tricoturile simple se deosebesc de tricoturile din urzeală deoarece:

* 1. sunt greu deșirabile și au elasticitate mare
  2. sunt greu deșirabile și au elasticitate mică
  3. sunt ușor deșirabile și au elasticitate mare
  4. sunt ușor deșirabile și au elasticitate mică

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: c

8 Operaţia specifică pregătirii firelor de bătătură pentru ţesere este:

1. canetarea
2. încleierea
3. năvădirea
4. urzirea

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: a

9. Proprietatea care diferențiază tricoturile de ţesături se numește:

* 1. contracţie
  2. elasticitate
  3. ondulaţie
  4. rigiditate

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: b

10. Operaţia de înlăturare a defectelor din tricot se numeşte:

* 1. control
  2. croire
  3. recepţie
  4. repasare

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns: d