|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industrie textilă, Tehnician în industrie pielărie, Tehnician designer vestimentar  Școala profesională: Filator, Țesător, Finisor produse textile, Tricoter-confecționer, Confecționer produse textile, Croitor îmbrăcăminte după comandă, Cizmar, Confecționer articole din piele și înlocuitori, Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, Marochiner, Finisor piele |
| Modul III | SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE |
| Clasa | a IX a |

1. În coloana A sunt indicate diferite utilaje din domeniul textile-pielărie, iar în coloana B, zone cu risc de accidentare. Scrieţi pe foaia de lucru asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. dificil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asocieri | A. Utilaje din domeniul textile-pielărie | B. Zone cu risc de accidentare |
| 1- | 1. instalaţia de carbonizat | a. cada de impregnare cu soluţii care conţin acid |
| 2- | 2. maşina de bobinat | b. cada cu soluţie de hidroxid de sodiu |
| 3- | 3. maşini de cusut | c. suporţii bobinelor din zona de sus a rastelului |
| 4- | 4. maşina de mercerizat cu valţuri | d. tamburul de antrenare a bobinelor |
| 5- | 5. maşina de ţesut | e. lamele (benzile) tăietoare |
| 6- | 6. maşina de urzit | f. vătala şi sistemul de acţionare al vătalei |
|  |  | g. zona acului şi a tijei acului |

Barem de corectare şi notare

Răspuns corect:

1 – a

2 – d

3 – g

4 – b

5 – f

6 – c