|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industrie textilă |
| Modul I | PROCESE TEHNOLOGICE PENTRU CONFECȚIONAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE |
| Clasa | a XII a |

1. Pregătirea materialelor pentru croire este etapa care cuprinde operaţiile necesare asigurării condiţiilor tehnice şi tehnologice de desfăşurare a operaţiilor ulterioare de croire a materialelor. Având în vedere această definiţie, răspundeţi următoarelor cerinţe:

**simplu**

a. Definiţi operaţia de şablonare.

b. Enumeraţi 3 condiţii tehnice impuse a se respecta la realizarea operaţiei de şablonare.

c. Precizaţi metodele de şablonare în funcţie de modalităţile de trasare a conturului şabloanelor pe material.

**BAREM DE CORECTARE**

a. Şablonarea este operaţia de trasare a conturului şabloanelor pe suprafaţa materialului textil.

b. La operaţia de şablonare se impun a fi respectate următoarele condiţii:

1. şabloanele se aşează astfel încât firul de urzeală să corespundă cu firul indicat pe şablon

2. se vor respecta toate indicaţiile înscrise pe şablon

3. nesuprapunerea şabloanelor;

4. evitarea marginilor ( lizierelor) ţesăturii;

5. se vor respecta sensul flauşului, al desenului, poziţia caroului la toate reperele componente ale unui produs

6. aşezarea si combinarea şabloanelor pe material se va face avându-se în vedere ca suprafaţa materialului să fie folosită cât mai raţional.

c. Şablonarea poate fi realizată manual, prin trasarea conturului şabloanelor cu creta sau creionul sau automat, utilizându-se instalaţii complexe comandate de computer.