|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Fabricarea produselor din lemn |
| Calificare profesională | **Tâmplar universal** |
| Denumire modul | **Tehnologia finisării produselor din lemn** |
| An de studiu | **Clasa a XI – a ip** |

**Proba practică nr. 5**

**Enunțul temei pentru proba practică:**

Executați operaţia de finisare transparentă prin pulverizare pneumatică a unei rame din lemn masiv în condiţiile respectării normelor de protecţia muncii

Precizați tipul materialului de finisare utilizat, precizați rolul cabinei de pulverizare şi enumerați normele de protecţia muncii la finisare utilizând terminologia de specialitate.

**Sarcini de lucru:**

1. Alegerea materialului de finisare necesar şi verificcarea vâscozității acestuia;
2. Pregătirea aparatului de pulverizat;
3. Executarea operaţiei de finisare în condiţii de securitatea muncii;
4. Verificarea operaţiei executate.
5. Precizarea tipului materialului de finisare utilizat;
6. Precizarea rolului cabinei de pulverizare;
7. Enumerarea normelor de protecţia muncii la finisare.

**Timp de lucru:** 40 min

**Materiale, echipamente necesare realizarii temei propuse:**

1. Ramă din lemn masiv;
2. Aparat de pulverizat, echipament de protecţie;
3. Lac transparent.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | A. Criterii de evaluare | | Indicatori de realizare | | Punctaj maxim pe indicator | Punctaj acordat |
| 1. | **Pregătirea locului de muncă**  **(max 30 p)** | | Alegerea materialului de finisare necesar | | 10 p |  |
| Verificarea vâscozităţii materialului de finisare | | 10 p |  |
| Pregătirea aparatului de pulverizat şi a echipamentului de protecţie | | 10 p |  |
| 2. | **Efectuarea operaţiei de finisare în condiţii de securitate a muncii (max 30 p)** | | Executarea operaţiei de finisare | | 10 p |  |
| Respectarea poziţiei corecte a pulverizatorului | | 10 p |  |
| Respectarea normelor de protecţia muncii | | 10 p |  |
| 3**.** | | **Verificarea operaţiei executate (max 10 p)** | | Aprecierea vizuală a calităţii suprafeţelor finisate | 10 p |  |
| 4. | **Prezentarea sarcinilor de lucru realizate (max 30 p)** | | Utilizarea terminologiei de specialitate | | 10 p |  |
| Precizarea tipului de material de finisare utilizat. Precizarea rolului cabinei de pulverizare utilizând limbajul de specialitate | | 10 p |  |
| Precizarea a cel puţin 4 norme de protecţia muncii la finisare | | 10 p |  |
| **PUNCTAJ FINAL** | | | | | |  |