**PROBĂ PRACTICĂ**

Domeniul: **Construcţii, instalaţii şi lucrări publice**Claificarea profesională: **ZIDAR – PIETRAR – TENCUITOR**

Modul II: **Tencuieli simple și decorative**

An de studiu: **clasa a XI a**

**Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice specializate:**

**7. EXECUTAREA TENCUIELILOR SIMPLE ŞI DECORATIVE**

**Cunoştinţe**

**7.1.4** Proceduri de pregătire a construcţiei şi a suprafeţei suport în vederea executării tencuielilor

**7.1.5** Proceduri de selectare, pregătire şi verificare a materialelor, în vederea punerii în operă

**7.1.6** Proceduri de selectare, verificare şi pregătire a SDV-urilor pentru executarea tencuielilor

**7.1.7** Operaţii de execuţie a tencuielilor simple şi decorative

**Abilităţi**

**7.2.4** Pregătirea construcţiei şi a suprafeţelor suport în vederea executării tencuielilor

**7.2.5** Selectarea materialelor în funcţie de tipul lucrării de executat

**7.2.6** Pregătirea echipamentului de lucru în funcţie de activităţile planificate

**7.2.7** Amenajarea frontului de lucru

**7.2.8** Trasarea suprafeţelor de tencuit prin metode specifice, folosind echipamente şi instrumente de lucru corespunzătoare

**Atitudini**

**7.3.1** *Asumarea iniţiativei în vederea realizării unor sarcini de lucru*

**7.3.3** Executarea tencuielilor simple şi decorative, sub supraveghere şi cu respectarea procedurilor de execuţie

**7.3.4** *Respectarea normelor generale şi specifice pentru sănătatea şi securitatea muncii (SSM), a reglementărilor de intervenţii pentru situaţii de urgenţă (SU) şi de protecţie a mediului*

**7.3.6** *Asumarea responsabilităţii în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru*

**Obiectivele evaluării**

* Alegerea SDV-urilor pentru operaţia de trasare prin selectarea numai a acelora necesare, având la dispoziţie diferite tipuri de SDV-uri;
* Aprovizionarea locului de muncă cu materialele necesare executării trasării;
* Organizarea corespunzătoare a locul de muncă;
* Pregătirea suprafeţelor în vederea executării trasării suprafeţelor de tencuit;
* Executarea trasării suprafeţelor de tencuit respectând ordinea operaţiilor;
* Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă aplicând normele în timpul executării lucrării;

**Tema**

**Executaţi trasarea suprafeţei în vederea executării lucrărilor de tencuieli pe un perete interior din zidărie de cărămidă**.

**Sarcini de lucru:**

1.Alegerea SDV-urilor necesare lucrării de trasare;

2. Aprovizionarea locului de muncă cu materiale necesare;

2. Organizarea locului de muncă;

3. Pregătirea suprafeţei în vederea executării trasării;

4. Executarea trasării suprafeţei respectând ordinea operaţiilor;

5. Verificarea calităţii lucrării executate;

6. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

**GRILA DE EVALUARE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterii**  **de evaluare** | **Punctaj** | **Indicatori de evaluare** | **Punctaj pe**  **indicator** |
| **1. Primirea şi**  **planificarea sarcinii**  **de lucru** | **35 puncte** | 1.1. Alegerea corectă a SDV-urilor | 10 p |
| 1.2. Pregătirea şi verificarea cu grijă a materialelor, în cantitatea necesară | 15 p |
| 1.3 Organizarea locului de muncă | 10 p |
| **2. Realizarea sarcinii de lucru** | **50 puncte** | 2.1.Pregătirea suprafeţei în vederea executării trasării (curăţirea de praf, adâncirea rosturilor) | 10 p |
| 2.2. Realizarea corectă a martorilor (punctarea şi realizarea turtelor de mortar) | 10 p |
| 2.3. Realizarea corectă a reperelor verticale (stâlpișori) | 15 p |
| 2.4.Verificarea calităţii lucrării (planeitate şi grosime stâlpişori) | 10 p |
| 2.5. Respectarea normelor de sănătate și  securitate în muncă | 5 p |
| **3. Prezentarea sarcinii de lucru** | **15 puncte** | 3.1. Descrierea operaţiilor de execuţie a trasării suprafeţei de tencuit | 10 p |
| 3.2. Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentarea sarcinii de lucru | 5 p |